HOLOLENS-200QCR

IP : 192.168.43.99

MAC : a0:85:fc :2e:7b:21

1/ Chargez la batterie du casque XR10. Branchez l’alim. Puis appuyez 3 secondes sur le bouton de marche.

2/ Mettez le casque et regardez le logo animé de reconnaissance rétinienne.

Si non reconnu entrez le code d’accès des lunettes : Lab44stn

Touchez la case « code confidentiel » et activez la lecture de la saisie

Le clavier doit apparaître. Pour le déplacer, prenez ses poignées latérales en mimant une pince de crabe avec chaque main et déplacez-le. Pour le libérer écartez vos pinces.

Validez par Enter.

Pour déplacer le panel bleu, bougez la tête dans la direction désirée.

3/ Menu AMCR Lycée Aristide Briand, trois logos : Calendrier, Hub de…, logo TRIMBLE connect.

Touchez « Applications épinglées » à droite du panel. Faites défiler avec la flèche directionnelle jusqu’à voir le logo de Trimble Connect (sous « Paramètres » et en face de « Visionneuse 3D »

CAUTION – Continue

4/ Panel d’accueil TRIMBLE

Flêches verticales pour les majuscules. Flèches directionnelles entre le micro et exit pour se déplacer dans le texte.

User Name : boineau@gmail.com

psw : CC-141-ha