TeklaBimSight – Sauvegarde et visualisation

TP de navigation dans la maquette VilquinDidact 2017

|  |  |
| --- | --- |
| MAILLAGE.Le maillage par défaut est absent. Activez-le. | MAILLAGE_VILQUIN.pngMAILLAGE_VILQUIN.png |
| SAUVEGARDE et ENREGISTREMENTVous devez d’abord fermer le fichier | FERMETURE_VILQUIN.png |
| SAUVEGARDE et ENREGISTREMENT Enregistrez le fichier dans le répertoire de votre affaire puis dans le sous-répertoire TeklaBimsightModelsDonnez-lui un nom explicite. Exemple : ValquinDidactNav | ENREGISTRER_SOUS_VILQUIN.pngENREGISTRER_VILQUIN.png |
| VUE EN PLANPassez en vue orthogonale puis par un clic droit sur le maillage affichez la vue dans le plan du maillage | VUE_ORTHO_VILQUIN.png | VUE_EN_PLAN_VILEQUIN.png |
| COUPESPour faciliter la navigation, utilisez l’outil de coupe. Sélectionnez un plan de coupe. Sélectionnez le ciseau et touche suppr pour rétablir la vue. | PLAN_COUPE.png | OUTIL_COUPE.png | COUPE.png |
| PROJECTIONPour réaliser une vue en projection :POSITIONNEZ la souris sur un objet (**ne pas le sélectionne**r) puisalt + dbl clic gauche | RETICULE.png |