Planification de vos séries de repères

Avant de commencer la modélisation, il est recommandé de définir les préfixes et numéros de début du repérage que vous utiliserez pour tout le projet. Une planification soignée permet d'éviter les conflits de repérage.

Pour gagner du temps, incluez les séries de repères dans les propriétés de pièces par défaut pour chaque type de pièce avant de commencer la modélisation.

Il se peut que vous souhaitiez omettre le préfixe de pièce pour les pièces secondaires, telles que les plats. Le cas échéant, vérifiez que vous attribuez un numéro de début pour cette série de repères afin qu'elle ne chevauche pas d'autres pièces.

Exemple

Pour planifier les séries de repères, vous pouvez créer un tableau :

| Type de pièce | Pièce  Préfixe | Pièce  Numéro début | Assemblage  Préfixe | Assemblage  Numéro début |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poutre | PB | 1 | AB | 1 |
| Contreventement vertical | PVB | 1 | AVB | 1 |
| Contreventement horizontal | PHB | 1 | AHB | 1 |
| Arbalétrier | PR | 1 | AR | 1 |
| Panne | PP | 1 | AP | 1 |
| Poteau | PC | 1 | AC | 1 |
| Plat |  | 1001 | A | 1 |